# Specyfikacja pojazdu

# Mercedes-Benz SPRINTER D (907,910) Sprinter 316 CDI

**Zdjęcia:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Lista wyposażenia:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A50 | Oś przednia wzmocniona |  |
| C6L | Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna |  |
| CB8 | Stabilizacja poziom II |  |
| CE8 | Podwyższone zawieszenie 30 mm FWD, 35 mm RWD |  |
| CL2 | Skórzana kierownica i dźwignia zmiany biegów |  |
| CN2 | Atrapa chłodnicy z otoczką w kolorze nadwozia |  |
| DRE | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| DUP0 | Base Duplicate Code 0 |  |
| E1D | Radio cyfrowe |  |
| E1O | Radio MB Audiosystem |  |
| E1U | Gniazdo USB, 5V |  |
| E30 | Włącznik główny instalacji elektrycznej |  |
| ES0 | Ułatwienie rozruchu |  |
| ES5 | Pakiet ładowania, deska rozdzielcza |  |
| EY6 | Pomoc w razie awarii |  |
| F1K | Wieszak w kabinie |  |
| FEU | Kod lokalny - Gaśnica |  |
| FF5 | Półka nad przednią szybą |  |
| FG8 | Dwa uchwyty na kubki |  |
| FJ4 | Schowek pod deską rozdzielcząSchowek pod deską rozdzielcząSchowek pod deską rozdzielczą |  |
| FM3 | Wycieraczki z dyszami spryskiwaczy |  |
| GD8 | Skrzynia manualna 6-biegowa ECO Gear 360 |  |
| J10 | Szybkościomierz ze skalą w kilometrach |  |
| J52 | Wskaźnik poziomu oleju na zimnym silniku |  |
| JH3 | Moduł komunikacyjny z kartą SIM |  |
| K1D | Norma emisji WLTP |  |
| KB7 | Zbiornik paliwa 93 litry |  |
| L13 | Lampy przeciwmgielne z funk. doświetlania zakrętów |  |
| MR6 | Wersja silnika Euro 6c klasa III |  |
| Q11 | Wzmocnienie podłużnicy |  |
| R65 | Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy |  |
| R87 | Koło zapasowe |  |
| RD9 | Opony bez wyboru producenta |  |
| S22 | Podłokietnik dla siedzenia kierowcy |  |
| S28 | Podłokietnik na drzwiach kierowcy / pasażeraPodłokietnik na drzwiach kierowcy / pasażera |  |
| T77 | Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych |  |
| TRA | Kod lokalny - Transport do dealera |  |
| USL | Kod lokalny - Usługa magazynowa |  |
| V07 | Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy |  |
| VER | Kod lokalny - Apteczka |  |
| VF4 |  |  |
| XG7 | Wariant wagowy 3500 kg |  |
| XW9 | Kod sterujący WLTP |  |
| Y43 | Podnośnik samochodowy hydrauliczny |  |
| Z2E | Wersja krajowa UEWersja krajowa UE |  |
| Z4V | Zakład produkcyjny Dusseldorf |  |

Lakier

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9147 | BIAŁY |  |

Tapicerka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1332 | czarna |  |

Wyposażenie standardowe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AR2 | Przełożenie przekładni głównej i = 3,923 |  |
| CL1 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| CW2 | Rezygnacja z obniżonego zawieszenia |  |
| D03 | Nadwozie z wysokim dachem |  |
| D50 | Ściana działowa pełna |  |
| E07 | Asystent ruszania |  |
| ED4 | Akumulator AGM 12 V 92 Ah |  |
| ED8 | Przygotowanie do montażu modułu PSM |  |
| EY5 | System połaczenia alarmowego Mercedes-Benz |  |
| F68 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka bocz |  |
| FF8 | Wnęka 1-DIN z przodu w podsufitce |  |
| FJ1 | Pokrywa schowka na środku deski rozdzielczej |  |
| FY7 | Kluczyk z trzema przyciskami |  |
| FZ5 | Alarm antywłamaniowy EDW |  |
| HH9 | Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC |  |
| IG4 | Standard |  |
| IG5 | Basic |  |
| J58 | Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy |  |
| J65 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| JA8 | Asystent bocznego wiatru |  |
| JF1 | Czujnik deszczu |  |
| JK5 | Zintegrowana tablica wskaźników z kolorowym wyświe |  |
| KL5 | Filtr paliwa z separatorem wody i grzałką 600W |  |
| LA2 | Automatyczny układ włączania świateł |  |
| LB1 | Boczne światła pozycyjne |  |
| LB5 | Trzecie światło hamowania |  |
| LC4 | Komfortowy dachowy panel obsługowy |  |
| LE1 | Adaptacyjne światła stop |  |
| M40 | Alternator 14 V / 200 A |  |
| MG3 | Silnik OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 KM) 3800/min |  |
| MJ8 | Funkcja ECO Start-Stop |  |
| MS1 | Tempomat |  |
| RH2 | Ogumienie 235/65 R16 C |  |
| RM7 | Opony letnie |  |
| RS3 | Stalowe obręcze 6,5 J x 16 |  |
| S23 | Siedzenie pasażera dwuosobowe |  |
| SA5 | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| SB1 | Siedzenie kierowcy komfortowe |  |
| SE5 | Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy |  |
| T16 | Drzwi przesuwne po prawej stronie |  |
| V85 | Pakiet dla palących |  |
| W73 | Stopień z tyłu pojazdu |  |
| XC9 | Dokument COC |  |
| XU5 | Tabliczki i dokumentacja w języku polskim |  |
| XZ0 | Generacja modelu 0 |  |
| Z11 | Pakiet na złe drogi |  |
| Z1N | Zulassung N1 |  |

**Sprinter 316 CDI - rok produkcji** **2020**

**Wariant 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EUR | PLN |
| Cena netto samochodu w wersji std |       | 142 923,00 |
| Wyposażenie fabryczne netto |       |       |
| Razem cena netto samochodu i wyposażenia |       | 142 923,00 |
| Rabat netto |       |       |
| Cena netto samochodu i wyp. po rabacie |       | 142 923,00 |
| Wyposażenie krajowe netto |       |       |
| Razem netto |       | 142 923,00 |
| VAT |       | 32 872,29 |
| Razem brutto |       | 175 795,29 |
| Zaliczka |  |       |

# Informacje prawne

1. Dokument jest ważny 14 dni od daty wystawienia.
2. Informacja cenowa jest oparta na aktualnie obowiązujących cennikach.
3. Kompletacja pojazdu ma charakter orientacyjny.
4. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie określone w umowie sprzedaży.
5. Planowany termin dostawy: lipiec’2020 lub termin zostanie ustalony w zamówieniu.
6. Informacja nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego